Ein Bild, das Text, Screenshot, Zahl, Schrift enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktiv | Typ | IP-Version | Protokoll | Von | Nach | Beschreibung |
|  | INPUT | Alle | TCP | net1 | Port: 80 | Config port: allow HTTP interface |
|  | INPUT | Alle | TCP | net1 | Port: 443 | Config port: allow HTTPS interface |
|  | OUTPUT | Alle | TCP |  | all Port: 443 | INSYS Update Server: allow HTTPS |
|  | INPUT | IPv6 | ICMPV6 | all |  | IPv6: e.g. Neighbor Solicitation |
|  | OUTPUT | IPv6 | ICMPV6 |  | all | IPv6: e.g. Neighbor Solicitation |
|  | INPUT | IPv6 | UDP | all | Port: 546 | DHCPv6 server messages |
|  | OUTPUT | IPv6 | UDP |  | all Port: 547 | DHCPv6 client messages |
|  | FORWARD | Alle | TCP | net1 | net5 | Traffic from local net into WAN |
|  | INPUT | Alle | TCP | net1 | Port: 53 | DNS queries from local net |
|  | INPUT | Alle | UDP | net1 | Port: 53 | DNS Queries from LAN to Net1 |
|  | OUTPUT | Alle | TCP |  | net5 Port: 53 | DNQ Queries sent by Router |
|  | OUTPUT | Alle | UDP |  | net5 Port: 53 | DNS queries sent by Router |
|  | OUTPUT | Alle | UDP |  | net5 Port: 123 | NTP Queries sent by Router |
|  | OUTPUT | Alle | UDP |  | net5 Port: 67 | DHCP-Client queries sent by Router |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |